1. 海康威视相机库源码及有没有教程？
2. Widget嵌入为什么显示不完整？
3. strMsg.sprintf("[%d]GigE:%s(%d.%d.%d.%d)",i, pDeviceInfo->SpecialInfo.stGigEInfo.chUserDefinedName, nIp1, nIp2, nIp3, nIp4);

[%d]GigE:%s(%d.%d.%d.%d)"是什么意思？

1. 在点击’打开设备’按钮后，未点击’开始采集’前，在设置‘连续模式’后，再设置’触发模式’变化出现下面的提示，这是为什么？





1. 学习静态成员函数，静态成员变量的使用，静态局部变量的使用
2. cv::Mat image = \*((cv::Mat\*)userdata);与static\_cast<cv::Mat\*>(userdata);的区别？